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Пересчет координат: как избежать ошибок

В целях обеспечения точности и совместимости пространственных данных при осуществлении градостроительной, кадастровой и геодезической деятельности применяется множество систем координат, каждая из которых решает определенные задачи.
Специалисты выделяют следующие системы координат:
· WGS-84 – система, которая применяется в навигационных приемниках;
· ГСК-2011 – государственная система координат, которая необходима для выполнения работ в области геодезии и картографии;
· МСК-23 – система координат, используемая на территории Краснодарского края;
· СК-42, СК-63 – системы координат, которые использовались в СССР. При актуализации сведений координаты, определенные в указанных системах, подлежат пересчету в действующие системы (ГСК-2011, МСК-23);
· ПЗ-90.02 – система координат, используемая для геодезического обеспечения орбитальных полетов.
Наиболее востребованным на сегодняшний день является пересчет координат в систему ПЗ-90.02. Данная система используется органами Росавиации для обязательного согласования объектов строительства, расположенных на приаэродромных территориях. Это необходимо для исключения угрозы безопасности полетов и обеспечения беспрепятственной эксплуатации инфраструктуры аэродрома.
«Каждая система координат базируется на определенных параметрах, которые описывают форму Земли. Важно знать характеристики и понимать особенности систем координат, использовать проверенные и установленные методы трансформации. Если не учитывать разницу между этими параметрами, то пересчитанные координаты могут иметь значительные погрешности – вплоть до десятков метров, а ошибки могут привести к серьезным последствиям», – отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Южному федеральному округу» Константин Зевакин. 
Заключить договор на выполнение работ по пересчету координат можно в офисе филиала ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Южному федеральному округу»: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 31.
	Подробную информацию о порядке пересчета координат, а также о подготовке геодезических отчетов, связанных с определением планово-высотного положения проектируемых объектов строительства для последующего предоставления на согласование в органы Росавиации можно получить:
· по телефонам: 8 (861) 992-13-01; 8 (918) 46-46-325;
· по электронной почте: fillial@23.kadastr.ru, lvlyavina@23.kadastr.ru. 
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