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ППК «Роскадастр» представила индийским коллегам систему государственного геодезического обеспечения России
Встреча прошла в рамках реализации плана сотрудничества между Росреестром и Геодезической службой Индии на 2026 год, который действует на основании двустороннего меморандума о взаимопонимании.
Начальник отдела геодезии Управления геодезического и метрологического обеспечения ППК «Роскадастр» Алексей Лапшин рассказал о Системе государственного геодезического обеспечения Российской Федерации во время рабочей встречи с представителями Геодезической службы Индии. Мероприятие в формате видеоконференцсвязи было организовано по инициативе Росреестра.
В своем докладе Алексей Лапшин отметил, что государственные геодезические сети РФ разделены на три основные части: координатную, высотную и гравиметрическую основы.
«Современная координатная основа построена как трехуровневая система. Первый и самый точный уровень включает постоянно действующие пункты спутниковых сетей ФАГС. Второй и третий уровни – это высокоточная геодезическая сеть (ВГС) и спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС‑1), насчитывающие более 5000 пунктов с периодическими GNSS‑измерениями. Для геодезических работ широко используются дифференциальные геодезические станции из состава федеральной сети геодезических станций. При этом продолжает действовать и геодезическая сеть, созданная ранее. Это сеть триангуляции I–II классов, в которой более 100 000 пунктов», – пояснил спикер.
Сеть высшей точности (ФАГС) служит основой для распространения, поддержания и актуализации государственной системы координат 2011 года (ГСК‑2011).
«В 2022 году мы ввели в эксплуатацию 45 пунктов ФАГС. В период 2030-2036 гг. планируем создавать по 30 пунктов в год. Ежедневно в автоматизированном режиме мы обрабатываем измерительную информацию, поступающую с пунктов ФАГС с опорой на ядро пунктов IGS. Эти данные используются для поддержания и актуализации динамической системы координат в составе ГСК‑2011. В обработку также поступают данные GNSS‑измерений с периодически определяемых пунктов в Антарктиде», – сообщил Алексей Лапшин.
Спикер добавил, что разработанный ППК «Роскадастр» сервис автоматизированной обработки данных в опытной эксплуатации показывает возможность обработки спутниковых наблюдений относительно пунктов ФАГС продолжительностью от трех часов с сантиметровой точностью.
Особое внимание во время выступления было уделено деформационному мониторингу. Алексей Лапшин уточнил, что в тектонически активных регионах продолжают развиваться и функционируют постоянно действующие пункты. На данный момент наиболее плотные сети постоянно действующих пунктов формируются в четырех местах. Это полуостров Крым, Северный Кавказ, район озера Байкал и остров Сахалин. В данных локациях уже работают 33 пункта, а к 2030 году их количество планируется довести до 71.
Завершая выступление, спикер рассказал о принятой в прошлом году Концепции комплексной модернизации геодезического обеспечения. Согласно документу, к 2036 году количество пунктов ФАГС планируется довести до 700. Кроме того, предполагается использование динамической системы координат наряду со статической, обновление системы высот и внедрение современной гравиметрической системы отсчета. При этом новые пункты ФАГС предлагается размещать вдоль геологических разломов, в районах вертикальных поднятий, вдоль морского побережья и в крупных городах.
В рабочей встрече также приняли участие представители Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех».
Участники мероприятия заслушали доклад об инфраструктуре Геодезической службы Индии и обменялись мнениями по созданию совместной рабочей группы для обсуждения дорожной карты сотрудничества между ППК «Роскадастр» и Геодезической службой Индии.
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